別紙１（第２条、第８条関係）

塀に係る点検表【補強コンクリートブロック塀（鉄筋あり）】

点検日　　　　　　年　　月　　日

点検者氏名　　　　　　　　　　　　㊞

　補助金の申請に当たり、コンクリートブロック塀を次のとおり点検しました。

　点検の結果は事実に相違ありません。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| １ | 高さ | ２.２ｍ以下 | □はい | □いいえ |
| ２ | 壁の厚さ | 高さ２ｍを超える塀で１５cm未満。 | □いいえ | □はい□不明 |
| 高さ２ｍ以下で１０cm未満 | □いいえ | □はい□不明 |
| ３ | 鉄筋 | 壁頂・基礎は横方向に、壁の端部及び隅各部は縦方向に、それぞれ径９mm以上の鉄筋が入っている | □はい | □いいえ□不明 |
| 壁内に径９mm以上の鉄筋が縦横８０cm以内の間隔で配筋されている | □はい | □いいえ□不明 |
| ４ | 控え壁（高さが１．２ｍを超える塀の場合 | ３．４ｍ以内ごとに、鉄筋が入った控え壁が塀の高さの１/５以上突出している | □はい | □いいえ |
| ５ | 基礎 | 丈が３５cm以上で根入れ深さが３０cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | □はい | □いいえ□不明 |
| ６ | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている又は１mm以上のひび割れがある | □いいえ | □はい |
| ７ | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | □いいえ | □はい |
| ８ | その他 | 塀が土留め壁を兼ねている又は玉石積み擁壁等の上にある | □いいえ | □はい |
| 判定 |
| ８項目（不明の項目を除く。）のうち、１つ以上の不適合がある。 | □はい |

備考　この点検表による高さの基準は、敷地側の地盤面からの高さとする。