別紙２（第２条、第８条関係）

塀に係る点検表【組積造による塀（鉄筋なし）】

点検日　　　　　　年　　月　　日

点検者氏名　　　　　　　　　　　　㊞

　補助金の申請に当たり、組積造による塀を次のとおり点検しました。

　点検の結果は事実に相違ありません。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| １ | 高さ | １.２ｍ以下である | □はい | □いいえ |
| ２ | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の１/１０以上ある | □いいえ | □はい□不明 |
| ３ | 控え壁 | ４ｍ以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの１．５倍以上突出している又は壁の長さが必要寸法の１.５倍以上ある | □はい | □いいえ |
| ４ | 基礎 | 根入れ深さが２０cm以上ある | □はい | □いいえ□不明 |
| ５ | 傾きひび割れ | 全体的に傾いている又は１mm以上のひび割れがある | □いいえ | □はい |
| ６ | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | □いいえ | □はい |
| ７ | その他 | 塀が土留め壁を兼ねている又は玉石積み擁壁等の上にあるか。 | □いいえ | □はい |
| 判定 |
| ７項目（不明の項目を除く。）のうち、１つ以上の不適合がある。 | □はい |

備考　この点検表による高さの基準は、敷地側の地盤面からの高さとする。